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Scénario 1 : Solution variante

"\ Effacement total des ouvrages avec suppression de I'étang et

aménagement d'un nouveau lit méandriforme en rive gauche

Conservation du génie civi
sy
Conservation du pont en I'état (radier inchangé)

Mesures daccompagnement
‘morphologiques sur le it en amont

Régénération d'une ripisylve en rive droite
Création d'un ouvrage
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Scénario 1 : Solution de base

Effacement total des ouvrages avec suppression de I'étang
et aménagement d'un nouveau lit méandriforme central

Conservation du génie civi
sy
Conservation du pont en I'état (radier inchangé)

Radier = 3.20

Création d'un ouvrage sous route

Génération dune ripisylve Mesures d'accompagnement
morphologiques sur le it en amont
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